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大型仪器设备购置可行性
论证报告
（申购单价≥20万仪器设备）


 该模包括有部分参考文本，
请清空后使用

设备名称：                         
申报单位：  云南农业大学XX学院   
       单位负责人：      XXX               
       项目负责人：  XXX   /电话：XXXX    
填报日期：     202X年XX月XX日     



云南农业大学
202X年X月

填  报  说  明
一、申请购买单价≥20万元的仪器设备及软件，需填此表。
二、本论证报告是设备购置评审论证和审批的依据，申购单位必须科学严谨、实事求是的进行填写，要求申报材料内容完整、真实和准确。
三、请项目申请单位和项目负责人本着提高资产使用效益，避免大型仪器设备闲置浪费的原则，审慎提出申购大型仪器设备申请。
四、可行性论证，主要是对申购仪器设备的必要性，拟购仪器设备的可行性、使用效益、拟购设备的功能及其配置的科学性、先进性和系统性等进行综合评价。要求申请单位和项目负责人针对拟购仪器设备前期进行充分的用户和市场调研以及选型论证。
五、申购大型仪器设备必须落实安装使用场地、使用管理人员配备和设备安全等问题。其中申购在校内户外场所安装的大型仪器设备，需另附拟选址方案；申购安装仪器设备可能对建筑物、构筑物结构产生影响的，需另附相关说明材料；申购安装过程包含修缮工程的大型仪器设备，需另附维修改造方案；申购属于国家《特种设备目录》内的大型仪器设备，需另附特种设备采购专项审批材料。
六、申购设备在填写名称、功能参数、技术指标等信息时务必准确、简洁，后续采购、验收、建账等环节将以此为准；需办理进口免税的设备及零配件，名称必须符合海关规定。
七、学校同类仪器设备拥有和使用情况，可向学校资产处咨询，0871-65227696。
八、上级部门已组织论证通过的仪器设备，可免于校内申购论证。
九、论证会程序为：申购人报告、专家质询与讨论、专家组形成论证意见。
十、论证报告一式两份，以A4纸双面打印、装订，经采购部门（单位，项目组）论证审核、负责人签字并加盖公章后，集中送交组织论证的职能部门。








一、拟购仪器设备概况
	（一）拟购仪器设备基本信息

	设备名称
	
	设备管理部门
	

	拟购设备类型
	R购置       □定制          □其他 ________________

	是否申请购买进口产品
	□是       R否   

	拟放置地点
	

	购置
经费
预算
	单价(元)
	拟购数量
    (台)
	总价（元）

	
	
	
	

	
	¥
	
	¥

	
	经费是否落实
	经费预算项目及代码

	
	是    □否
	

	
	是否科研经费
	是    否

	
项目负责人
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	（二）拟购设备的主要功能、可开展的实验或测试内容

	4、 高效液相色谱仪（1台）
高效液相色谱仪是一种用于分离、鉴定和定量混合物中各组分的分析仪器。
其主要功能包括：
1. 分离混合物：通过色谱柱将混合物中的不同组分分离。
2. 定性分析：通过比较保留时间和已知标准物质的保留时间来鉴定样品中的组分。
3. 定量分析：通过检测器的响应信号强度来测定样品中各组分的含量。
4. 纯度检测：评估样品中目标组分的纯度。
5. 结构分析：结合质谱等其他分析技术，对样品中组分的结构进行分析。
6. 动态监测：实时监测反应过程中的组分变化，适用于动力学研究。
可开展的实验包括：
1. 定量分析：通过高效液相色谱仪可以对样品中的特定组分进行定量分析，确定其含量。
2. 定性分析：利用色谱图谱对样品中的未知化合物进行定性分析，识别其结构。
3. 纯度检测：评估样品的纯度，通过色谱峰的面积或高度来判断。
4. 药物分析：对药物及其代谢产物进行分析，确保药物的质量和安全性。
5. 生物样品分析：分析血液、尿液等生物样品中的药物、代谢物或其他生物标志物。
6. 天然产物分离：从植物、动物等天然资源中分离提取有效成分。
……….




二、可行性论证登录统一门户===》系统直达===》采购管理===》大型仪器设备查询   应用查询 数量

	
（一）拟购设备科研使用范围及实验教学内容

	
序号
	科研使用范围
	实验教学内容

	1
	高效液相色谱仪：
分离混合物、定性分析、定量分析、纯度检测样品结构分析。

	对样品中的特定组分进行定量分析，确定其含量；对药物及其代谢产物进行分析；分析血液、尿液等生物样品中的药物、代谢物或其他生物标志物。

	
（二）拟购设备的用户和市场调研情况

	1.本校拥有相同或同类设备  6 台，使用情况调研如下：(可）
	序号
	所在单位
	设备名称
	规格型号
	单价(万元)
	购置时间
	使用情况
	是否可共享

	1
	XX学院
	高效液相色谱仪
	Warers
	40
	2018
	在用
	是

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. 外单位（同类高校，不少于3家）拥有相同或同类设备及使用情况：
	序号
	单位名称
	设备名称
	规格型号
	单价(万元)
	购置时间
	使用情况
	是否可共享

	1
	XX大学
	高效液相色谱仪
	1260infinity
II
	53
	2023
	良好
	否

	2
	XX大学
	倒置荧光显微镜
	CKX53
	24.8
	2023年12月
	良好
	否

	3
	XX大学
	实时荧光定量PCR分析仪
	FQD-96C
	30
	2023年
	良好
	否

	
	
	
	
	
	
	
	




	（三） 拟购设备的必要性及可行性

	1.购置必要性（可行性、使用效益、功能及其配置的科学性、先进性和系统性等）
（1）高效液相色谱仪：高效液相色谱法是上世纪60年代末期，在经典液相色谱法和气相色谱法发展起来的新型分离分析技。对于高沸点、难挥发和热不稳定的化合物、离子型化合物和高聚物乃至生物大分子，均可用高效液相色谱仪进行分析测定。目前大约80%的化合物可用高效液相色谱仪进行分析。高效液相色谱技术广泛的应用于生命科学及化学领域，高效液相色谱仪是科研、教学不可或缺的仪器。
拟购买的高效液相色谱仪具备了高效液相色谱仪的精确性的定量分析和制备色谱仪的纯化和富集功能。对于高沸点、难挥发和热不稳定的化合物在难挥发、不挥发及热不稳定化合物、离子型化合物和高聚物乃至生物大分子，均可用高效液相色谱仪进行分析测定。目前大部分化合物可用分析兼半制备高效液相色谱仪纯化富集之后进行分析。高效液相色谱技术广泛的应用于生命科学及化学领域，是药物分析测定不可或缺的仪器。

	2.与已有同类设备的比较及仍需再购置的理由
高效液相仪技术不断进步，新设备可能具有更高的效率、更好的性能和更先进的功能，生物制药平台需要不同类型的高效液相仪，以适应不同的分析需求；更新的高效液相仪可以提供最新的技术给学生和研究人员学习和实践。
……….


	3. 主要技术指标（此部分是编写招标文件的依据，请逐项编号填写主要功能及技术指标，原则上不得指定品牌和型号，成套系统或自制仪器设备还需逐项列出主要构件名称、预算和性能指标要求。若学校批准购置该仪器设备，购置需求技术指标与本申购论证通过的技术指标一致）
四、高效液相色谱仪
1性能指标
1.1四元梯度泵
★1.1.1高耐压四元混合系统，自动连续可变冲程（20μL~100μL），配备在线脱气功能；
★1.1.2最大耐受压力：800bar（11600psi）
1.1.3内置4通路（1.5mL/通路）真空脱气机
★1.1.4流速范围：0.001-5mL/min，以0.001mL/min递增
1.1.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，<1%
1.1.6流量精密：RSD≤0.07%或＜0.01minSD；
1.1.7梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%
1.1.8梯度混合精度：RSD: + 0.15%
★1.1.9最小延迟体积：＜350μL（含混合器）
★1.1.10具有主动阻尼降噪技术和jetweaver混合功能，（提供技术证明文件）
………………..

4 售后服务要求
★4.1生产厂家在中国通过ISO9001认证，质保期内免费更换损坏的零配件；接到故障通知后1小时内响应，24小时内到达现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；
4.2 质保期后对设备免费维护保养1年，提供终身维修服务；
★4.3生产厂商在西南地区设有备件库，能更及时地为用户提供备品备件，具有中国商检批准的备件维修资质（提供证明文件）。
………………



	4.预计使用效益分析（非教学及科研使用请填写“4”）

	4-1教学使用或支撑教学服务（年使用机时数及培养学生数）：
	教学
	实验名称
	教学使用机时数
（小时/年）
	培养学生人数
（人/年）
	备 注

	
	生物药物分析实验
	200
	40
	

	
	仪器分析实验
	200
	80
	

	
	细胞生物学实验
	300
	200
	

	
	分子生物学实验
	100
	180
	

	
	生物反应与分离工程实验
	100
	40
	




	4-2科研使用（效益及年使用机时数等）：
	科研
	项目名称
	科研使用机时数
（小时/年）
	测样数
（次/年）
	论文成果
（篇/年）

	
	
	
	
	




	4-3校外服务的具体开放方法（预计年使用机时数等，无校外服务计划可不填）：
	校外服务
	项目名称
	社会服务机时数
（小时/年）
	收费标准（元/样或元/小时）
	预计收入
（元）

	
	
	
	
	




	4-4非支撑教学及科研使用的仪器设备请说明使用计划及预计年使用机时情况：


	5.对安装场地、使用环境、运行条件的要求，本单位是否已具备这些要求（请详细说明）
	内容
	安装使用需要条件
	现状（是否达到）

	用房面积
	无特殊要求
	达到

	承重要求
	标准实验室
	达到

	放置楼层要求
	无特殊要求
	达到

	电力供应
	220伏安
	达到

	供水和排水
	标准实验室
	达到

	安装平面要求
	标准实验室
	达到

	废弃物排污要求
	无特殊要求
	达到

	辐射安全与防护
	无特殊要求
	达到

	通风
	标准实验室
	达到

	接地
	无特殊要求
	达到

	防磁
	无特殊要求
	达到

	防震
	无特殊要求
	达到


· 配套设施建设方案及预算是否已落实：是 □否；经费来源： XXX项目经费                     。
· 拟购设备运行和维修经费预算及来源是否已落实：是  □否；经费来源：               。
· 若设备为特种设备，相关配套警示标志、安全防护设施、操作规程上墙等要求是否已落实：□是  否

	6. 运行该设备所需日常设备维护费及耗材费预计金额（万元/年）：   X万元/年              
经费是否已落实：是 □否；      具体经费来源：       XXX项目经费                  

	7.本单位在编在岗职工中负责拟购仪器设备使用、维护、保养工作人员名单

	姓名
	年龄
	职务职称
	承担仪器设备使用服务维护保养工作

	XX
	46
	副教授
	设备使用

	XX
	32
	讲师
	设备使用、维护

	XX
	40
	教授
	设备使用、维护

	（四） 拟购设备的可能供货厂家、型号及价格

	
厂家、品牌
	型号、规格
	价格（万元）
	性能、技术指标比较

	安捷伦
	1260Infinity II Prime
	40.413
	1串联双柱塞往复泵，连续可变冲程（20mL～100mL）设计； 
2自动柱塞清洗装置； 
3流速精密度：≤0.07%RSD；
4压力脉动：＜ 1%； 
5流速范围：0.001～5mL/min, 0.001mL/min步进； 
6 压力范围：≥800bar； 
7 具有专业的售后服务团队，对所售产品提供免费上门服务；对所售产品提供1年的质保期。每年安排厂家技术工程师到中国举办培训班

	（五） 拟购设备的开放共享方案、效益预测及风险分析

	共用方案
	校内外开放共享                              □仅校内开放共享

	校内校外使用该设备的对象：
校内：教师、研究生，及本科生的毕业实习等。
校外：从事药物研究、开发、销售等的企事业单位，或别的高校的研究团队。


	效益预测
	1.使用该仪器设备后可取得的效益
为学校相关需求的教师、研究生科研过程提供高质量服务，支撑文章发表、专利申报；
按照学校相关规定获得一定的设备开发收入，预计8万元/年；


2.该仪器设备固有的功能、预计能应用的功能及开发新功能计划




	风险分析
	购置该设备存在的风险与规避预案：

无



	（六） 拟购设备安全性分析

	可能存在的安全问题
	
无




	拟采取的安全防护措施及应急预案
	
无





	（七）项目负责人承诺

	
本人承诺，上述填报内容客观、真实和准确。在该台（套）仪器设备购置到位后，我将作为该仪器设备的主要使用人和管理人，负责该仪器设备的日常使用和管理工作，承担国有资产保管责任。
在该台（套）仪器设备使用过程中，严格执行学校大型仪器设备管理的相关办法，并采取有效措施积极对外开放共享，确保该台（套）仪器设备不闲置浪费。


 项目负责人（签名）：                                                   年    月    日



三、申请单位审核意见
	本《可行性论证报告》所填内容客观、真实和准确，购置以上设备所需的经费、场地、人员等条件已具备，必要的辅助、配套、运行、维护等经费已落实，相关的规章制度和操作规程将在设备购置的同时组织制定，经本单位研究，同意购置该设备。
本单位将严格执行学校大型仪器设备管理的相关办法，行使管理职能，承担管理责任。确保仪器设备购买后日常管理到位、不闲置浪费。


               申请单位负责人（签名）：                          年   月   日    （公章）





四、专家组论证意见
	论证意见(实事求是评价拟购设备的必要性和可行性、性能指标的先进性和适用性、使用效益及共享计划，安装与使用场地是否符合安全生产要求等。如属校内同类设备重复购置，须重点考察重复购置理由是否成立。)
高效液相色谱法是上世纪60年代末期，在经典液相色谱法和气相色谱法发展起来的新型分离分析技。对于高沸点、难挥发和热不稳定的化合物、离子型化合物和高聚物乃至生物大分子，均可用高效液相色谱仪进行分析测定。目前大约80%的化合物可用高效液相色谱仪进行分析。高效液相色谱技术广泛的应用于生命科学及化学领域，高效液相色谱仪是科研、教学不可或缺的仪器。
拟购买的高效液相色谱仪具备了高效液相色谱仪的精确性的定量分析和制备色谱仪的纯化和富集功能。对于高沸点、难挥发和热不稳定的化合物在难挥发、不挥发及热不稳定化合物、离子型化合物和高聚物乃至生物大分子，均可用高效液相色谱仪进行分析测定。目前大部分化合物可用分析兼半制备高效液相色谱仪纯化富集之后进行分析。高效液相色谱技术广泛的应用于生命科学及化学领域，也是食品、药物分析测定不可或缺的仪器。
综上所述，专家组一致同意采购实时荧光定量PCR分析仪。


                        专家组组长（签名）：                          年    月    日
	专家姓名
	工作单位
	职称
	现从事专业
	联系电话
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





五、项目归口职能管理部门审核
	项目归口职能管理部门审核意见：




                负责人签名（单位公章）：                        年    月    日                                          
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